Anlage 2 zu GRDrs ..…/2017

**Interim Pelikanschule S-Neugereut**

**Baubeschluss**

**Baubeschreibung**

Gebäude

Dach:

Flachdach mit Gefälledämmung, innenseitig abgehängte Decke mit Gipskartonverkleidung

Außenwände:

Gedämmte modulare Holzkonstruktion, außenseitig mit Verkleidung aus farbigen HPL-Fassadenplatten, innenseitig mit doppellagiger Gipskartonbekleidung, gespachtelt und gestrichen.

Innenwände:

Gipskartonständerwände, doppelt beplankt, gespachtelt und gestrichen. In Sanitärräumen zementgebundene Beplankung, gefliest

Fenster:

Kunststoff-Fenster mit Aluminiumfensterbänken

Sonnenschutz: Aluraffstores

Außentüren:

Alurahmentüren mit Glasfüllung

Innentüren:

Beschichtete Holztürblätter mit Stahlzarge

Bodenbeläge:

Klassenräume und Flure: Linoleum

Sanitärräume: Fliesen

Gebäudetechnik:

Versorgung des Interimsgebäudes aus dem Bestand. Verlegung der Versorgungsleitungen aus der benachbarten Bestandsturnhalle in Leitungsgraben mit Übergabepunkt für Anschluss des Interims.

Aufgestellt, 12.10.2017 HBA 65-4