**Anlage 1 zur GRDrs 780/2013**

**Raumprogramm**

**Neubau Schul- und Mehrzweckturnhalle in Uhlbach** Stand Juni 2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RaumnutzungFunktion | RaumAnzahl | Raumm² á | Gesamtm² |  |
| **1.0 Schulsport - Turnhalle**  |
| 1.1 | Sportfläche | 1 | 432 | 432 | Einfeldhalle 16m x 27m x 5,5m;für kulturelle Veranstaltungen benötigte Einrichtungen oder Konstruktionen (z.B. Bühnenbeleuchtung, Lautsprecherinstallation sind zu berücksichtigen |
| 1.2 | Hallensportgeräteraum | 1 | 80 | 80 | ca. 4,5m x 15m x mind. 2,5m, in einem Teil ist eine Raumtiefe von 5,5 m vorzusehen (Lagerung Schwebebalken) |
| 1.3 | Hausmeisterraum | 1 | 10 | 10 |  |
| 1.4 | Regieraum | 1 | 10 | 10 | angrenzend an Halle mit Sichtfenster zur Halle |
| 1.5 | Lehrer-/Übungsleiterraum | 1 | 10 | 10 | mit Dusche und Handwaschbecken |
| 1.6 | Umkleiden | 2 | 25 | 50 | 1 männlich,1 weiblich, je 12m Sitzbank mit Haken |
| 1.7 | Wasch- und Duschraum | 1 | 15 | 15 | den Umkleiden zugeordnet und dazwischen liegend, mit 1 WC und je 6 Einzelduschen, 2 Waschstellen |
| 1.8 | Behinderten-Umkleide+WC | 1 | 10 | 10 | Behinderten-WC mit Dusche und Umkleide |
|  | **Summe Schulsport** |  | **617 m²** |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.0 Kulturelle Veranstaltungen / Versammlungsstätte** |
| 2.1 | Foyer/Windfang | 1 | 75 | 75 |  |
| 2.2 | Stuhl-/Tischlager, mobile Bühnenelemente | 1 | 40 | 40 | Tische und Stühle für ca. 250 Personen, Halle muss vom Möbellager aus barrierefrei und schnell zu erreichen sein  |
| 2.3 | Küche für Cateringbetrieb | 1 | 30 | 30 | Getränkeausgabe zur Halle und zum Foyer, Cateringbetrieb mit Anliefermöglichkeit von außen |
| 2.4 | Küchenlager | 1 | 20 | 20 |  |
| 2.5 | WC-Anlage Besucher/Veranstaltung | 2 | 17 | 34 | 1 männlich (mind. 2 Sitz, 3 Stände), 1 weiblich (mind. 4 Sitze) je 2 Waschbecken, Behinderten-WC siehe oben |
|  | **Summe Mehrzweck / Veranstaltung** |  | **199 m²** |  |

|  |
| --- |
| **3.0 Allgemeiner Vereinssport** |
| 3.1 | Gymnastikraum | 1 | 95 | 95 | Mit kleiner Vorzone zur Schuh- und Jackenablage |
| 3.2 | Geräteraum | 1 | 20 | 20 |  |
| 3.3 | Umkleiden | 2 | 20 | 40 | als Ergänzung zu 2.6, 1 männlich,1 weiblich, Sitzbank mit Haken |
| 33.4 | Wasch- und Duschraum | 1 | 15 | 15 | den Umkleiden zugeordnet und dazwischen liegend, mit 1 WC und je 6 Einzelduschen, 2 Waschstellen |
|  | **Summe Allgemeiner Vereinssport** |  | **170 m²** |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.0 Vereinsbedarf TSV Uhlbach als separate Nutzungseinheit im Gebäude, separat von außen erschlossen** |
| 4.1 | Eingangsbereich, Windfang | 1 |  |  | Größe nach Bedarf |
| 4.2 | Jugend- und Vereinsraum | 1 | 50 | 50 | Jugendarbeit, Besprechungen |
| 4.3 | Geschäftsstelle | 1 | 25 | 25 | Geschäftsstelle des Vereins, Büro mit Telefon, EDV |
| 4.4 | Teeküche  | 1 | 10 | 10 |  |
| 4.5 | Abstellraum  | 1 | 10 | 10 | Lagerfläche, Archiv Geschäftsstelle |
| 4.6 | Putzraum  | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.7 | WC  | 1 | 12 | 12 |  |
|  | **Summe Verein TSV Uhlbach** |  | **109 m²** |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.0 Haustechnik / Schulsport – Mehrzweck – allg. Vereinssport** |
| 5.1 | Putzraum | 1 oder 2 |  | 10 | auf Hallenniveau mit Ausgussbecken und Bodenablauf (wenn die Umkleiden nicht auf dem gleichen Stockwerk liegen ist zusätzlicher kleiner Putzraum erforderlich)  |
| 5.2 | Technikzentrale/Heizraum | 1 | 50 | 50 |  |
| 5.3 | Hausanschlussraum | 1 | 10 | 10 |  |
| 5.4 | Lüftungszentrale | 1 | 74 | 74 | Zwei Räume mit je einer Lüftungsanlage:1. Lüftungsanlage mit mind. 75 % WRG für die Umkleiden und Duschen2. Lüftungsanlage mit mind. 75 % WRG für die Halle/Versammlungsstätte |
|  | **Summe Haustechnik** |  | **144 m²** |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.0 Außenanlagen** |
| 6.1 | Bolzplatz | 1 | 442 | 442 | Ca. 25m x 17m mit umlaufendem Ballfanggitter |
| 6.2 | Parkierung | 25 Stpl |  | . | Insgesamt müssen für die Funktion der Versammlungsstätte 25 Stellplätze nachgewiesen werden, davon 1 Behindertenparkplatz |
| 6.1 | Sport / Verein | 12Stpl. |  |  | Für die reine Sportnutzung sind lediglich 12 Parkplätze erforderlich, die auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden können. |
| 6.2 | Mehrzwecknutzung |  |  |  | für die Mehrzwecknutzung können im Bedarfsfall die überzähligen Parkplätze auf dem Bolzplatz nachgewiesen werden. Das Ballfanggitter ist für diesen Zweck mit einer Durchfahrtsmöglichkeit zu versehen. |